2017《海南省市政工程综合定额》名称及规格型号勘误表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 错误 | 正确 |
| 1-2-37 | 石方控制爆破平基石方较硬岩 | 石方控制爆破平基石方软质岩 |
| 1-2-38 | 石方控制爆破平基石方坚硬岩 | 石方控制爆破平基石方较硬岩 |
| 第一册P78 | 六角空闲钢(综合) | 六角空心钢(综合) |
| 第一册，P84 | 六、液压岩石破碎机HBG20G破碎岩石 | 液压岩石破碎机，增加子节点：液压岩石破碎机HB20G破碎岩石 |
| 第二册P81 | 22-3-23 | 2-3-23 |
| 第四册P79 | 主材：镀锌钢管卡子DN25 | 多余，删除 |
| 第四册册说明四 | 较硬岩、软软岩 | 较硬岩、较软岩 |
| 4-2-9～4-2-12 | 洞内跨径10m以内 | 洞内跨径10m以上 |
| 4-2-14 | C30混凝土衬砌拱部厚800mm以上 | 厚800mm以内 |
| 5-3-381~5-3-384 | 项目名称：24、37、50、70 | 多余，删除 |
| 第五册 P422 | 工作内容：调制砂装、砌筑 | 调制砂浆、砌筑 |
| 第五册P439 | 8.污水闸槽井（1）污水闸槽井 | 删除子节点 |
| 5-1-346~5-1-357 | 子目名称：管外径x壁厚（mmxmm以内） | 管外径 |
| 5-1-350 管外径规格 | 462 | 426 |
| 第六册p87第二章十、13 | 安安装深度按6m | 多了一个安字 |
| 7-2-55 | 名称：处理除臭剂喷雾系统量（m3/h以下） | 处理除臭剂喷雾系统 |
| 2017市政综合定额 | 干混砂浆罐式搅拌机干混砂浆罐式搅拌机公称储量(200L) | 干混砂浆罐式搅拌机（公称储量(20000L)） |
| 2017市政综合定额 | 中厚钢板15以内 | 中厚钢板15mm以内 |
| 2017市政综合定额 | 木工平创床(创削宽度500mm)木工平创床(创削宽度501mm) | 木工平刨床（刨削宽度500mm） |
| 8-4-38～8-4-44 | 载重汽车(装载质量5t) | 载重汽车(装载质量4t) |
| 5-2-2575-1-6204-4-5 | 0.029电焊条烘干箱(容积60×50×75cm³)车电焊条烘干箱(容积60×50×75cm³)电焊条烘干箱(容积60×50×75cm) | 电焊条烘干箱(容积60×50×75cm³) |
| 3-3-814-4-70 | 龙门创床(创削宽度1000×长度1000×3000)龙门刨床(创削宽度×长度 1000×3000mm) | 龙门刨床（刨削宽度(mm)\*长度(mm) 1000\*3000） |
| 3-1-40 | 电焊条烘干箱(容积45×35×45cm) | 电焊条烘干箱(容积45×35×45cm3) |
| 8-6-18-1-7 | 电焊条L106 φ3.2电焊条T-60 φ3.2 | 电焊条L-60 φ3.2 |
| 3-1-1153-1-120 | 电动单筒快速卷扬机(牵引力30kN)电动单筒快速卷扬机10KN | 电动单筒快速卷扬机(牵引力10kN) |
| 4-5-13 | 牛头刨床(创削长度650mm) | 牛头刨床(刨削长度650mm) |
| 5-1-616 | 石棉橡胶板&1~6 | 石棉橡胶板δ1~6 |
| 5-2-587 | 石棉橡胶板中压δ0.8~6m | 石棉橡胶板中压δ0.8~6mm |
| 2017市政综合定额 | 履带式液压岩石破碎机200mm | 履带式液压岩石破碎机 HB20G |
| 履带式液压岩石破碎机300mm | 履带式液压岩石破碎机 HB30G |
| 履带式液压岩石破碎机400mm | 履带式液压岩石破碎机 HB40G |
| 6-2-467~6-2-469 | 叉式起重机(提升质量8t) | 汽车式起重机(提升质量8t) |
| 5-2-314~5-2-315 | 汽车式起重机(提升质量12t) | 汽车式起重机(提升质量8t) |
| 6-2-67 | 汽车式起重机(提升质量16t) |
| 5-1-609 | 遥控顶管掘进机(管径1850mm) | 遥控顶管掘进机(管径1800mm) |
| 5-2-505~5-2-509 | 砂轮切割机 | 砂轮切割机（直径500mm） |
| 5-2-338~5-2-342 | 砂轮切割机φ400 |
| 5-2-966~5-2-969 | 剪板机(厚度×宽度20×200) | 剪板机厚度(mm)\*宽度(mm) 20\*2000） |
| 6-2-1、6-2-3 | 普通车床(工件直径×长度)400>2000 (mm) | 普通车床工件直径(mm)\*工件长度(mm) 400\*2000 |
| 6-2-8 | 普通车床(工件直径×长度400>2000) |
| 8-6-9~8-6-12 | 普通车床(工件直径×长度400×1000) | 普通车床工件直径(mm)\*工件长度(mm) 100\*1000 |
| 7-1-73、7-1-74 | 履带式旋挖钻机孔径600mm | 履带式旋挖钻机孔径800mm |
| 8-1-106~8-1-110 | 全自动变比组别测试仪K=1-100 | 全自动变比组别测试仪K=1~1000,精度为0.2% |
| 片石、块石单位 | 台班 | m³ |
| 干混抹灰砂浆DP M20单位 | Kg | m³ |
| 砂子 (粗砂) 单位 | 条 | m³ |
| 铁件(综合) 单位 | m³ | Kg |
| 板枋材 单位 | 根、kw·h、kg | m³ |
| 木驳船单位 | 台班 | t.d |
| 11-1-35~11-1-46 | 驳船、台班 | 木驳船、t.d |
| 膨胀水泥单位 | g | Kg |
| 其他材料费单位 | Kg | 元 |
| 其他机械费单位 | 台班 | 元 |
| 标准砖单位 | m³ | 千块 |
| 平垫铁单位 | 块 | kg |
| 斜垫铁单位 | 块 | kg |
| 氧气单位 | kg | m³ |
| 调和漆单位 | 元 | kg |
| 六角螺栓带螺母、垫圈单位 | kg | 套 |
| 钢板单位 | kw·h | kg |
| 胶管(综合) 单位 | (综合) | m |
| 尼龙砂轮片φ100单位 | kg | 片 |
| 醇酸防锈漆单位 | 元 | kg |
| 低碳钢焊接(综合) 单位 | 张 | kg |
| 6-2-439型钢单位 | 台 | t |
| 3-6-1无缝钢管单位 | m³ | kg |
| 碎石(综合) 单位 | t | m³ |
| 铁件单位 | m³ | kg |
| 片石 | m2 | m3 |
| 镀锌铁丝单位 | m3 | kg |
| 5-2-753~5-2-757 | 黑玛钢活接头DN25 | 其他材料费 |
| 电单位 | kg | kw·h |
| 3-4-87；2-1-39~2-1-40水单位 | Kg、t | m3 |
| 6-2-211、6-2-212 | 汽车式起重机(提升质量20t) | 汽车式起重机(提升质量25t) |
| 2-2-42 | 洒水车4000L | 履带式推土机（功率60kW） |
| 2-1-88～2-1-89 | 型钢(综合) | 石屑 |
| 2-1-86～2-1-87 | 型钢(综合) | 中粗砂 |
| 5-1-763～5-1-769 | 预拌水泥砂浆1:1 | 预拌膨胀水泥砂浆 1:1 |
| 混凝土喷机5m3/h材料名称 | 混凝土喷机5m3/h | 混凝土湿喷机 生产率5m3/h |
| 5-1-88~5-1-91 | 电熔熔接机DRH-160 | 电熔焊接机DRH-160A |
| 7-1-51~7-1-55 | 热熔熔接机SHD-630 | 热熔焊接机SHD-630 |
| 8-1-111 | 震荡器(功率55KW) | 振冲器(功率55KW) |
| 5-1-473 | 水平电动钻机(小型)150t以内 | 水平定向钻机(小型) (150t) |
| 5-1-474 | 水平电动钻机(中型)250t以内 | 水平定向钻机(小型) (250t) |
| 5-1-475 | 水平电动钻机(大型)450t以内 | 水平定向钻机(小型) (450t) |
| 7-1-103 | 轮胎压路机(提升质量20t) | 轮胎式起重机(提升质量20t) |
| 1-1-227～1-1-232 | 履带式单斗机械挖掘机(斗容量1.6m3) | 履带式单斗液压挖掘机(斗容量1.6m3) |
| 3-8-22~3-8-25 | 调合漆 | 调和漆 |
| 8-1-108~8-1-110 | 变压器直流电阻测试仪 | 直流电阻测量仪（量程为0.1μΩ~199.99kΩ） |
| 2-4-57～2-4-62 | 塑料胶条其他材料费 | 其他材料费 |
| 生石灰单位 | m3 | t |
| 第十册P9；10-2-1 | 1、拆除沥青柏油类路面层 | 多余，删除 |
| 10-11-2；10-11-4；10-11-6 | 钢混凝土构筑物 | 钢筋混凝土构筑物 |
| 第十一册第三章四 | 两侧同事支撑挡土板 | 两侧同时支撑挡土板 |