附件5

**海南省住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 房号 |  |
| 功能区域 | 净高推算值(mm) | 净距推算值(mm) | 实测值(mm) | 计算值(mm) |
| 净高 | 开间 | 进深 | 净高 | 开间（进深） |
| H | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 最大偏差 | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 卧室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4284\wps2.png（室内空间尺寸示意图） | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |
| 验收意见： |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | 装修施工单位 | 设计单位 |
| 验收人：项目负责人：（公章）年 月 日 | 验收人（专业监理师）：总监理工程师：（公章）年 月 日 | 验收人（质量员）：项目技术负责人：项目负责人：（公章）年 月 日 | 验收人（质量员）:项目负责人：（公章）年 月 日 | 验收人(项目负责人)：专业负责人：（公章）年 月 日 |

注：1、每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。偏差不应大于15mm。房间方正度测对角两点，偏差不应大于20mm。

 2、偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，极差不应大于垂直长度的0.5%（且最大不应超过20mm），不合格点数在表内用红笔圈出。

3、室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

4、该表作为交接验收表时，设计单位不须签章。