《2017海南省市政工程综合定额》勘误表18

子目编码	部位	错误	正确
11-1-57	综合单价	9090.37	4431.34
材料费	2927.05	430.50
机械费	2662.91	951.95
管理费	729.03	473.24
利润	557.86	362.13
枋方材（杉木）含量	0.167	-
杂原木含量	1.312	-
铁件含量	38.800	-
铁钉含量	0.100	-
其他材料费含量	124.970	10.500
振动沉拔打桩机	1.360	0.878
汽车式起重机提升质量16t 消耗量	1.360	-
11-1-58	综合单价	3839.68	2493.87
管理费	454.18	294.99
利润	347.54	225.73
振动沉拔打桩机消耗量	1.030	0.878
汽车式起重机提升质量16t 消耗量	1.030	-
注：定额中的拉森钢板桩材料消耗量是按施工企业自有材料考虑，若采用租赁方式，计取租赁费，不计拉森钢板桩材料消耗量（拉森钢板桩打歪、打断等损耗在租赁费中综合考虑。）。

勘 误 说 明

1、关于2017市政工程十一册措施项目第十节振动打桩机打拉森钢板桩11-5-57子目的勘误说明：由于振动打桩机打拉森钢板桩施工工艺的变化，经核实定额子目中的板方材（杉木）、杂原木、铁件、铁钉在实际施工中均未发生消耗，为确保合理计价，定额估价表中予以删除。

2、依据国家市政工程消耗量定额zYA1-31-2015第十一册措施项目的具体子目，2017市政工程十一册措施项目第十节振动打桩机打拉森钢板桩11-5-57子目材料中的拉森钢板桩消耗量由0.623t调整为0.100t。

3、关于2017市政工程十一册措施项目第十节振动打桩机拔拉森钢板桩11-5-58子目的勘误说明：由于振动打桩机拔拉森钢板桩施工工艺的变化，经核实定额子目中的拉森钢板桩、板方材（杉木）、杂原木、铁件、铁钉及其他材料实际施工中均未发生消耗，为确保合理计价，定额估价表中予以删除。